Правила использования бытовой пиротехники
Для того, чтобы ФЕЙЕРВЕРК не окончился плачевно, обязательно соблюдайте следующее:
Никогда не запускайте фейерверки, находясь в нетрезвом состоянии!
- Перед запуском фейерверка убедитесь, что пиротехнические изделия не имеют видимых повреждений (обмятий, трещин, видимых намоканий).
- Если при запуске пиротехнического изделия фитиль сгорел, а изделие не сработало, не пытайтесь повторно запустить фейерверк. Это может привести к немедленному (без задержки) запуску изделия и ранению того, кто его запускает. 
- Никогда не разбирайте готовую пиротехническую продукцию - ни до использования, ни после. Сработавшее изделие на самом деле может оказаться сработавшим не полностью, а частично.
- При ветре более 10 м/c не рекомендуется запускать фейерверки, так как искры от наземных фейерверков ветром сдуваются в сторону.
- После окончания фейерверка независимо от того, сработали все пиротехнические изделия или нет, не подходите к ним в течении 15-20 минут, т.к. вы не видите процесса, происходящего внутри (внутри батареи салютов и фонтанов фитиль может ещё медленно гореть и изделие может достреливать).
- Запрещается использовать пиротехнические изделия с истекшим сроком годности!
- Все пиротехнические изделия предусмотрены для продажи и для использования только для лиц старше 18 лет!
ПЕТАРДЫ
При использовании данного пиротехнического изделия необходимо извлечь его из упаковки. С расстояния вытянутой руки чиркнуть терочной головкой петарды о намазку спичечного коробка или упаковки и немедленно отбросить в сторону не ближе 5 м. от людей, животных, строений, дорог и легковоспламеняющихся предметов. Помните, ни в коем случае не задерживайте изделие в руке, это может привести к плачевным последствиям! Так же не следует приближаться к зажженной петарде в течении 15 мин.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ
- Используя батареи салютов не забывайте, что для обеспечения безопасности, вам следует установить пиротехническое изделие на ровную поверхность, обложить его камнями или примотать к вертикальному колышку, т.к. эти пиротехнические изделия имеют свойства подпрыгивать и переворачиваться во время стрельбы. Наиболее плохую устойчивость имеют салютные установки с маленькой площадью опоры (когда размер донышка меньше высоты установки).
- Защитную бумагу (или пленку) в которую завернута салютная установка рекомендуется снять.
- В некоторых случаях во время работы салютной установки загорается цветная этикетка.
- Не наклоняясь над изделием, с расстояния вытянутой руки зажечь фитиль и немедленно отойти на безопасное расстояние (минимум 20м.)


Соблюдение данных требований не составит большого труда для Вас!
Только при соблюдении инструкций, можно получить поистине красивый и самое главное – безопасный фейерверк!


